

***ПРАЙС на автомобили HOWO 2011 г.в.***

**HOWO ZZ3327N3847С самосвал**

**Колесная формула 6х4**

**Переднее расположение гидроцилиндра Подъема кузова. г/п 25 тн.**

**Размеры (мм)**

Размер кузова (д.ш.в) 5600\*2300\*1400

Толщина металла кузова – пол 8мм, борт 6мм

Подогрев кузова

**Двигатель**

WD615.95, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL.

Подогреватель топлива перед запуском

Рабочий объем 9726 см

Максимальная мощность 336 л.с

Система подогрева кузова с пневматическим управлением, гидромуфта вентилятора.

**ЦЕНА 2 450 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей. В Челябинске.**

**HOWO ZZ3407S3867С самосвал**

**Колесная формула 8х4**

**Переднее расположение гидроцилиндра Подъема кузова. г/п 35 тн.**

**Размеры (мм)**

Размер кузова (д.ш.в) 7800\*2300\*1400

Толщина металла кузова – пол 8мм, борт 6мм

Подогрев кузова

**Двигатель**

WD615.96, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL.

Подогреватель топлива перед запуском

Рабочий объем 9726 см

Максимальная мощность 375 л.с

Система подогрева кузова с пневматическим управлением, гидромуфта вентилятора.

**ЦЕНА: 2 850 000 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей. В Челябинске.**

**2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей с кузовом L - 6 800 мм.**



**HOWO ZZ3327N3857 самосвал**

**Колесная формула 6х6**

**Переднее расположение гидроцилиндра подъема кузова. HYVA г/п 25 тн.**

**Размеры (мм)**

Размер кузова (д.ш.в) 5170\*2300\*1400

Толщина металла кузова – пол 8 мм, борт 6 мм

Подогрев кузова

**Двигатель**

WD615.95, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель, COMMON RAIL.

Подогреватель топлива перед запуском

Рабочий объем 9726 см

Максимальная мощность 336 л.с

Система подогрева кузова с пневматическим управлением, гидромуфта вентилятора.

**ЦЕНА: 3 250 000 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей на двускатной шиновке.**

**3 350 000 (Три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей на односкатной шиновке.**

**В Челябинске.**

**HOWO ZZ3327N3647С U 2010 г.в. самосвал с U кузовом**

**Колесная формула 6х4**

**Переднее расположение гидроцилиндра подъема кузова. г/п 25 тн.**

**Размеры (мм)**

Размер кузова (д.ш.в) 5400\*2300\*1400

Толщина металла кузова – пол 12мм, борт 8мм

Без подогрева кузова

**Двигатель**

WD615.95, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL.

Подогреватель топлива перед запуском

Рабочий объем 9726 см

Максимальная мощность 336 л.с

Гидромуфта вентилятора.

**ЦЕНА: 2 550 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. В Челябинске.**



**HOWO ZZ4327S3557C седельный тягач**

**Колесная формула 6х6**

**Седельный тягач с нагрузкой на седельно-сцепное устройство до 22 тн. Масса п/прицепа 48 тн.**

**Двигатель**

WD615.96, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL.

Максимальная мощность 375 л.с

**Кабина**

HW76, 4 амортизатора, сиденье водителя регулируется для различных антропометрических показателей водителей с амортизатором, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, магнитола с USB, радио.

**ЦЕНА: 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей. В Челябинске.**

**HOWO ZZ4327S3247C седельный тягач**

**Колесная формула 6х4**

**Седельный тягач с нагрузкой на седельно-сцепное устройство 22,15 тн. Масса п/прицепа 48**

**Двигатель**

WD615.96, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL

Максимальная мощность 375 л.с

**Кабина**

HW79, 4 амортизатора, сиденье водителя регулируется для различных антропометрических показателей водителей с амортизатором, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, магнитола с USB, радио, холодильник.

**ЦЕНА: 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей. В Челябинске.**



**HOWO ZZ1327N5847C бортовой**

**Колесная формула 6х4**

**Автомобиль бортовой г/п 30 тн.**

**Кузов**

Размер кузова (д.ш.в) **9500х2300х300**

**Двигатель**

WD615.96, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL

Максимальная мощность 336 л.с

**Кабина**

HW76, 4 амортизатора, сиденье водителя пневматическое, регулируется для различных антропометрических показателей водителей с подогревом, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, магнитола с USB, радио.

**ЦЕНА: 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей. В Челябинске.**

**HOWO ZZ5327GJBN3847C Миксер**

**Колесная формула 6х4**

**Миксер с объемом цистерны 10 м3**

**Двигатель**

WD615.96, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL

Максимальная мощность 336 л.с

**Кабина**

HW79, 4 амортизатора, сиденье водителя регулируется для различных антропометрических показателей водителей с амортизатором, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, магнитола с USB, радио.

**ЦЕНА 2: 850 000 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей. В Челябинске.**



**HOWO ZZ5407GJBN3267C Миксер**

**Колесная формула 8х4**

**Миксер с объемом цистерны 12 м3**

**Двигатель**

WD615.96, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL

Максимальная мощность 336 л.с

**Кабина**

HW79, 4 амортизатора, сиденье водителя регулируется для различных антропометрических показателей водителей с амортизатором, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, магнитола с USB, радио.

**ЦЕНА: 3 050 000 (Три миллиона пятьдесят тысяч) рублей. В Челябинске.**

**HOWO ZZ2327N4657C Бортовой**

**Колесная формула 6х6**

**Автомобиль бортовой г/п 25 тн. Двускатная ошиновка**

**Кузов**

Размер кузова (д.ш.в) **7500х2300х800**

**Двигатель**

WD615.96, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL

Максимальная мощность 336 л.с

**Кабина**

HW76, 4 амортизатора, сиденье водителя пневматическое, регулируется для различных антропометрических показателей водителей с подогревом, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, магнитола с USB, радио.

**ЦЕНА: 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. В Челябинске.**



**HOWO ZZ2327N5257C Бортовой**

**Колесная формула 6х6**

**Автомобиль бортовой г/п 25 тн. Двускатная ошиновка**

**Кузов**

Размер кузова (д.ш.в) **8480х2300х800**

**Двигатель**

WD615.96, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL

Максимальная мощность 336 л.с

**Кабина**

HW76, 4 амортизатора, сиденье водителя пневматическое, регулируется для различных антропометрических показателей водителей с подогревом, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, магнитола с USB, радио.

**ЦЕНА: 2 970 000 (Два миллиона девятьсот семьдесят тысяч) рублей. В Челябинске.**

**HOWO ZZ2327 Сортиментовоз**

**Колесная формула 6х6**

**Длинна площадки 8м, г/п 25 тн. Двускатная ошиновка**

**Двигатель**

WD615.96, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL

Максимальная мощность 336 л.с

**Кабина**

HW76, 4 амортизатора, сиденье водителя пневматическое, регулируется для различных антропометрических показателей водителей с подогревом, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, магнитола с USB, радио.

**ЦЕНА: 3 190 000 (Три миллиона сто девяносто тысяч) рублей. В Челябинске.**



**HOWO ZZ2327 Лесовоз с роспуском**

**Колесная формула 6х6**

**Длинна площадки лесовоза 4 м, электролебедка для самопогрузки роспуска на автомобиль. Двускатная ошиновка**

**Двигатель**

WD615.96, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL

Максимальная мощность 336 л.с

**Кабина**

HW76, 4 амортизатора, сиденье водителя пневматическое, регулируется для различных антропометрических показателей водителей с подогревом, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, магнитола с USB, радио.

**ЦЕНА: 3 870 000 (Три миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей. В Челябинске.**

**Автомобиль мусоровоз HOWO ZZ1327**

**Колесная формула 6х4**

**Вместимость - 18 м3, коэффициент уплотнения 5, манипулятор с захватом.**

**Двигатель**

WD615.96, турбонаддув и интеркуллер, Евро 3, четырехтактный дизель с турбонаддувом, COMMON RAIL

Максимальная мощность 336 л.с

**Кабина**

HW79, 4 амортизатора, сиденье водителя регулируется для различных антропометрических показателей водителей, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, спальное место, магнитола с USB, радио.

**ЦЕНА: 3 260 000 (Три миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей. В Челябинске.**

**Контакты**: **8-(351) 354-41-15, 8-902-60000-81, 8-922-635-0000**

**Е-mail: [Bau-Oil-Resurs@mail.ru](mailto:Bau-Oil-Resurs@mail.ru)**

**SKYPE:** **Bau-Oil-Resurs**

